榕环评〔2026〕80号
福州市生态环境局关于元洪第二污水厂（一期）项目生态环境影响报告书的审批意见
福清市港城建设开发有限公司：
你司报送的《元洪第二污水厂（一期）项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经组织技术审查，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、元洪第二污水厂（一期）项目位于福清市城头镇，项目建设内容包括厂内建（构）筑物及尾水管道（总长3.41千米），设计处理规模4万立方米/天，分两阶段建设，各阶段新增处理规模均为2万立方米/天。项目污水处理工艺采用粗格栅提升泵房+细格栅曝气沉砂池+组合池（水解酸化池+两级AO生化池）+周进周出辐流式二沉池+磁混凝沉淀池+精密过滤器+接触消毒池，尾水最终依托元洪污水尾水排放管项目入海排污口排放。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-011），该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）落实生态环境保护措施

1.水污染防治措施。项目应按照“雨污分流”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统。根据《报告书》，本项目不接纳含重金属或苯、甲苯、二甲苯的废水，污水处理达标后尾水深海排放。你司应按照《报告书》要求加强进水水质日常监测，在项目进水总管安装流量、pH值、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备并与生态环境行政主管部门联网；在废水总排放口安装流量、pH值、水温、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备并与生态环境行政主管部门联网。你司应协调有关部门做好厂外污水收集管网和元洪污水尾水排放管项目等相关工程建设，确保与本工程同时投入运行。

2.大气污染防治措施。废气经处理达标后，由排气筒引至高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定，排气筒应按规范预留永久监测口。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。

3.土壤和地下水污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用先进的低噪声设备，合理布设水泵、鼓风机等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声排放达标。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。危险废物应委托有资质单位处置；一般工业固体废物按照《报告书》及相关规定要求处置；污泥应按照相关规定和技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理，在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（二）落实环境风险防范措施

加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。项目应按《报告书》要求，在次氯酸钠、氢氧化钠等储罐周边设置围堰，全厂应设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水的有效输送和收储。运营期间，污水厂应加强进水水质日常监测，建立水质异常预警机制，突发超标进水应进入厂区事故池截留暂存，防止超标废水进入生化系统或外排。加强尾水管道的日常巡检、维护与监控，污水厂尾水排放应设置紧急切断阀，做好尾水管道泄漏时的应急防控工作。你司应及时编制企业突发环境事件应急预案并报福州市福清生态环境局备案，定期开展应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

1.废水。尾水中污染物最高允许排放浓度日均值、瞬时值分别执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（含2006年、2025年修改单）表1一级A标准、表4一级A标准，表1中未规定的污染物，其最高允许排放浓度对照表2、表3标准值要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求从严执行。

2.废气。恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）表6二级标准。

3.噪声。北侧靠近滨海大通道一侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区限值，其余厂界噪声执行3类功能区限值。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增允许主要污染物排放总量控制要求：一阶段实施后化学需氧量365吨/年、氨氮36.5吨/年；二阶段实施后全厂化学需氧量730吨/年、氨氮73吨/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局
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