附件1

福州市鼓楼生态环境局

2022年度拟购执法装备一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **数量** | **要 求** |
| 1 | 个人防护包（强光手电筒、安全帽、有毒有害物质防护服、防辐射设备、护目镜、防护鞋等） | 14 | 1. 强光手电筒：手持式强流明手电，碱性电池及充电皆满足；
2. 安全帽：执行GB 2811-2019标准。
3. 有毒有害物质防护服：带头罩的连体式防化服，液密型防喷溅防护服主要针对最细微的颗粒和粉尘以及众多浓缩无机酸碱溶液提供可靠的防护，抵御各种有机液体化学品的侵害。

4、防辐射设备：用于X、γ射线和硬β射线的辐射防护报警；5、护目镜：间接通风口设计；防化学，防冲击；6、防护鞋：具备防砸、防穿刺、电绝缘、防滑等性能，鞋码可选。 |
| 2 | 便携式油气回收检测仪 | 3 | 符合 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》和 GB3836.4-2010《爆炸性环境第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准， 适用于 1 区、2 区，ⅡA～ⅡB 级别，T1～T3 组爆炸性⽓体混合物场所，防爆标志 Ex ib ⅡB T3 Gb。满足检测加油机气液比、液阻、密封性等三项指标的检测技术要求 |